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[bookmark: _Toc171588691]ĮVADAS

Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką. Savivaldybių aplinkos monitoringas – aplinkos monitoringo sistemos dalis, apimanti savivaldybėms priskirtose teritorijose vykdomus sistemingus gamtinės aplinkos, jos komponentų būklės ir jų sąveikos stebėjimus, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimą ir prognozes.
Savivaldybių aplinkos monitoringas skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu informacija apie gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastis, rengti rekomendacijas, rengti neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo metu surinktą informaciją apie aplinkos būklę Lietuvos teritorijoje.
Radviliškio rajono aplinkos stebėsenos programa parengta vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymo (Suvestinė redakcija 2023-01-01), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija 2020-07-10 - 2020-12-31),  LR saugomų teritorijų įstatymo (suvestine redakcija 2023-11-22 - 2023-12-31), LR žemės gelmių įstatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-07-01), LR Aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 patvirtintomis bendrosiomis savivaldybių aplinkos monitoringo ir kitų aplinkosaugos srities įstatymų nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. Rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, (galiojanti suvestinė nuo 2011 04 08) V skyriaus poskyryje “Aplinkos kokybė” numatytomis priemonėmis ir 121-128 punktuose išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis. 




[bookmark: _Toc171588692]1. APLINKOS STEBĖSENOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagrindiniai tikslai atitinka Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ tikslus.
Monitoringo tikslas – valdyti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.
Galiojantys įstatymai apibrėžia monitoringo uždavinius:
1) Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę:
• nustatyti pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro būklei ir triukšmo lygiui
Radviliškio rajono savivaldybėje;
• nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį vandens
telkiniams.
2) Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Radviliškio rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.
3) Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės
aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos
sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.
4) Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.
Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa yra viena iš priemonių įgyvendinti Radviliškio rajono aplinkos oro kokybės valdymo ir kitas programas. 



[bookmark: _Toc171588693]2. APLINKOS ORO STEBĖSENA
[bookmark: _Toc171588694]2.1. Aplinkos oro stebėsenos tikslas ir uždaviniai

Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sisteminę matavimais ar kitais metodais pagrįstą  informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie teršalų dydžių pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Radviliškio rajono savivaldybėje vykdyti aplinkos oro taršos stebėjimus;
2. Kaupti ir analizuoti stebėjimo duomenis, palyginant juos su oro teršalų ribinėmis vertėmis;
3. Įvardinti galimas aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis, nurodant būdus neigiamoms pasekmės mažinti ar išvengti.
4. Teikti informaciją visuomenei apie aplinkos oro kokybę. 

[bookmark: _Toc399319082][bookmark: _Toc171588695]2.2. Stebimi rodikliai

Pagal Radviliškio savivaldybės aplinkos stebėsenos 2021-2026 m programos 2025 m. įgyvendinimo priemonių planą aplinkos oro užterštumas vertinamas pagal:
1.	sieros dioksido (SO2),
2.	azoto dioksido (NO2),
3.	anglies monoksido (CO), 
[bookmark: _Hlk146806320]4.	kietųjų dalelių (KD10) 
5.	Lakūs organiniai junginiai (LOJ)

[bookmark: _Toc399319083][bookmark: _Toc171588696]2.3. Stebėjimų periodiškumas

Vadovaujantis Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14% metų laiko. Tam tikslui tinka difuzinių ėmiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą.
SO2, NO2 ir LOJ teršalų matavimai Stebėsenos programos vykdymo metu, atliekami keturis kartus per metus, CO ir  KD10 atliekami aštuonis  kartus per metus siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką.



Matavimų trukmė: 
1. SO2, NO2, LOJ difuzinių ėmiklių metodu oro stebėsenos vykdymo metu eksponuojami keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu;
2. KD10, kietųjų dalelių koncentracija, taikant gravimetrinį metodą, matuojama keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) vienu atsitiktiniu 24 valandų matavimu per savaitę;
3. CO koncentracija, taikant nesdispersinės infraraudonosios spektroskopijos metodą, matuojama keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) 8 valandų periodu kiekviename matavimų taške.
Stebėsenos laikotarpiai:
PAVASARIS: 
· [bookmark: _Hlk171075768]CO ir  KD10  2025 04 10-24;  
· SO2, NO2, CO,  KD10 ir LOJ  2025 05 01-15; 
VASARA: 
· CO ir  KD10   2025 07 16-30
· SO2, NO2, CO,  KD10 ir LOJ  2025 08 15-29

[bookmark: _Toc399319084][bookmark: _Toc171588697]2.4. Stebėsenos vietos

Pagal Radviliškio savivaldybės aplinkos stebėsenos 2021-2026 m programos 2025 m. įgyvendinimo priemonių planą numatytos 3  aplinkos oro stebėsenos vietos: Radviliškyje, Baisogaloje ir Šeduvoje. Aplinkos oro stebėsenos vietų išdėstymas Radviliškio  savivaldybėje  pateikiamas 2.1 paveiksle ir 2.1 lentelėje:

[image: A map of a city

Description automatically generated]
2.1 pav. Aplinkos oro stebėsenos tyrimo vietos Radviliškio rajone 
2.1 lentelė. Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos 2025 metais stebėsenos metu (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės)
	Vietos
	X
	Y
	Oro kokybės matavimų vietovės pavadinimas ir adresas
	Vietovės aprašymas / taršos pobūdis

	1.
	471591 
	6186580 
	Šiaulių g., Gedimino g., Autobusų stoties sankryža 
	Autotransporto ir stacionarūs taršos šaltiniai

	2.
	483219 
	6167184 
	Baisogala, Mokyklos g. ties Baisogalos gimnazija
	Autotransporto ir stacionarūs taršos šaltiniai

	3.
	484791 
	6180015
	Šeduva, Vytauto g. – Laisvės g. sankryža
	Autotransporto ir stacionarūs taršos šaltiniai



Matavimo vietos Radviliškio savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba foninėse vietose.

[bookmark: _Toc171588698]2.5. Metodai ir procedūros

SO2 - sieros dioksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14212:2012 ir LST EN 14212:2012/AC:2014 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.
NO2 - azoto dioksido ir azoto oksidų pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14211:2012 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant chemiliuminescenciją“.
KD 10 - pamatinis ėminių ėmimo ir matavimo metodas aprašytas LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių kietųjų dalelių PM10 ir PM2,5 masės koncentracijai nustatyti“.
CO - Anglies monoksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant  nedirspersinę infraraudonąją spektroskopiją“.
LOJ – lakūs organiniai junginiai pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 13528–1; LST EN 13528–2; LST EN 13528–3.
Galima naudoti bet kokį kitą metodą, jeigu galima įrodyti to metodo rezultatų lygiavertiškumą bet kuriam iš šio priedo I dalyje nurodytų metodų, arba kietųjų dalelių atveju – bet kurį kitą metodą, jeigu galima įrodyti tą metodą turint nuoseklų ryšį su pamatiniu metodu. Taikant kitą metodą gauti rezultatai turi būti koreguojami, kad būtų lygiaverčiai tiems, kurie būtų gauti naudojant pamatinį metodą.
Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies ar ES kitų šalių laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams, ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus šiems elementams: sieros dioksidui, azoto dioksidui, lakiesims organiniams junginiams, kietosioms dalelėms, anglies monoksidui.


[bookmark: _Toc171588699]2.6. Aplinkos oro stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai

[bookmark: _Toc57307550]Apie zonas arba aglomeracijas, kuriose matavimų informacijai papildyti naudojami kiti šaltiniai arba kuriose šie šaltiniai yra vienintelis oro kokybės vertinimo būdas, kaupiama tokia informacija:
· atliktos vertinimo veiklos aprašymas;
· konkretūs taikyti metodai su nuorodomis į jų aprašymus;
· duomenų ir informacijos šaltiniai;
· rezultatų aprašymas, 
· rekomendacijas gyventojams, kurie gali patirti aplinkos oro užterštumo lygio, viršijančio žmonių sveikatos apsaugai nustatytas ribines vertes, poveikį.
Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:
1.	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2024 10 01;
2.	2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2022 07 13;
3.	2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2023 01 27;
4.	2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1), Direktyvos 2008/50/EB ir nacionalinių teisės aktų dabartinė atitikties lentelė reg. data 2015 09 18
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj;
Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido ir kietųjų dalelių koncentraciją vertinti kaip orientacinio pobūdžio informaciją. Iš matavimo rezultatų paskaičiuotas vidutines metines azoto dioksido ir benzeno koncentracijas siūloma palyginti su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose šių teršalų koncentracijų vertinimui numatytomis metinėmis ribinėmis vertėmis.


VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIUS:

2.2 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611), galiojanti suvestinė 2017 07 13:
	Teršalas
	Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis)
	Kritinis užterštumo lygis, nustatytas augmenijos apsaugai, µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis)

	Azoto dioksidas (NO2)
	40 [µg/m3]
(kalendoriniai metai)
	30 [ug/m3]
(kalendoriniai metai)

	Kietosios dalelės (KD10)
	40 [µg/m3 ]
(kalendoriniai metai)
50 [µg/m3]
 24 val. (negali būti viršyta daugiau nei 35 kartus/metus)
	

	Sieros dioksidas (SO2)
	125 [µg/m]
(para), negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus
	20 [µg/m3]
(kalendoriniai metai ir žiema – (spalio 1 d. ÷ kovo 31 d.)

	Anglies monoksidas (CO)
	10 [mg/m3]
Maksimalus paros 8 valandų vidurkis*
	–

	LOJ 
	
	

	Benzenas (C6H6)  
	5 (para)
	

	Toluenas (C7H8)  
	600 (para)
	

	Etilbenzenas (C8H10)
	20 (para)
	

	Ksilenas (p-ksilenas, 
m-ksilenas ir o-ksilenas) (C8H10)
	200 (para)
	


*PSO rekomenduojama norma 2021 m.

[bookmark: _Toc171588700]2.7. Tyrimų rezultatai
Radviliškio  savivaldybėje numatytose 3 vietose 2025 m. I pusmetį aplinkos oro tyrimų rezultatai pateikiami 2.3 lentelėje.
	
	KD10
	CO
	Benzenas (C6H6)  
	Toluenas (C7H8)  
	Etilbenzenas (C8H10)
	m/p-ksilenas
	o-ksilenas
	NO2
	SO2

	Šiaulių g., Gedimino g., Autobusų stoties sankryža

	04 10-24
	18.9
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	05 01-15
	21,6
	0,12
	0,98
	1,66
	1,12
	0,55
	0,82
	11,8
	2,25

	07 15-21
	22,1
	0,14
	
	
	
	
	
	
	

	Baisogala, Mokyklos g. ties Baisogalos gimnazija

	05 06-12
	11,1
	0,10
	
	
	
	
	
	
	

	05 13-27
	12,5
	0,11
	1,01
	1,55
	0,78
	0,35
	0,71
	10,8
	2,87

	07 15-21
	17,1
	0,10
	
	
	
	
	
	
	

	Šeduva, Vytauto g. – Laisvės g. sankryža

	05 06-12
	16,8
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	05 13-27
	18,5
	0,12
	0,82
	1,32
	0,86
	0,48
	0,81
	11,1
	2,66

	07 15-21
	12,5
	0,12
	
	
	
	
	
	
	



Grafiškai duomenys bus pateikti ir išanalizuoti 2025 m. metinėje ataskaitoje.

[bookmark: _Hlk89260258].



[bookmark: _Toc171588701]3. VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA
[bookmark: _Toc171588702]3.1. Paviršinių vandens telkinių stebėsena
[bookmark: _Toc171588703]3.1.1. Paviršinių vandens telkinių stebėsenos tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias paviršinio vandens stebėsenos tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.
Svarbiausi uždaviniai:
1. Numatytose vietose atlikti paviršinio vandens kokybės tyrimus;
2. Savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;
3. Informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę.

[bookmark: _Toc171588704]3.1.2. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Paviršinių vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK nustatytomis nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“,  paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 Upių ir ežerų ekologinė būklė (dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių – ekologinis potencialas) yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo.
Radviliškio rajono savivaldybės paviršiniuose vandens telkiniuose tirti rodikliai parodyti (3.1.1. lentelė.







3.1.1 lentelė. Radviliškio  rajono paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas
	Programos uždavinys
	Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas
	Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės
	Monitoringo objektai
	Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas

	Vykdyti Radviliškio  rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių būklės monitoringą 

	Ežerų ir tvenkinių  vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas)

	Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai:
BDS7 , Pbendras, N bendras, skaidrumas 
	12 tyrimo vietų

	4 kartus per metus šiltuoju metų periodu. balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje

	Vykdyti Radviliškio rajono upių vandens būklės  monitoringą 			
	Upių ir upelių vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas)
	Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai:
O2, BDS7, , NO3-N, NH4-N; PO4-P; Pbendras, Nbendras	

	2 tyrimo vietos.
	Kas 4 mėn. /kartą per sezoną kasmet.




[bookmark: _Toc171588705]3.1.3. Stebėsenos vietos

Sutelktosios taršos vertinimui upėse parinktos matavimo vietos šalia  miestų bei gyvenviečių, kad būtų galima vertinti jų taršos mastą ir daromą poveikį paviršiniams vandens telkiniams. Upės vandens kokybės nustatymui matavimo vieta parinkta arčiau didesnės gyvenvietės. 
Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti 14-oje matavimo vietose.  Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 3.1.1 paveiksle ir 3.1.2  lentelėje. 

[image: A map with a blue dot

Description automatically generated]
3.1.1. paveikslas. Stebėsenos vietų išsidėstymo schema GIS pagrindu



3.1.2  lentelė. Radviliškio  rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių kokybės matavimų vietos 2024 m. 
	Vietos žymuo 
	Paviršinio vandens kokybės matavimų vietovės pavadinimas
	Koordinatės (LKS)
X
	



Y

	1.
	Arimaičių ež., ties užtvanka
	479 645
	6185478

	2.
	Arimaičių ež., intaku Užuožeris
	479 110
	6185197

	3.
	Arimaičių ež., ties intaku  Barškelis
	478 655
	6184269

	4.
	Arimaičių ež., ties intaku Metakiškis 
	478 110
	6183345

	5.
	Arimaičių ež., ties intaku Prūdelis
	478 353
	6182414

	6.
	Arimaičių ež., ties Kurkliais
	479 819
	6182932

	7.
	Arimaičių ež.
	479 277
	6183877

	8.
	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vedreikė
	476 681
	6157313

	9.
	Vaitiekūnų tv., ties intaku Kiaunytė
	477 049
	6155093

	10.
	Vaitiekūnų tv., ties intaku Paupelis
	477 181
	6153916

	11.
	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vendrė
	477 292
	6152743

	12.
	Vaitiekūnų tv., ties Šušvės užtvanka
	477 983
	6150632

	13.
	Obelės upės ištakose Radviliškio m.
	471 571
	6187617

	14.
	Obelės upė, žemiau Radviliškio
	472 065
	6188920




[bookmark: _Toc171588706]3.1.4. Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:
1. LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).
2. LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).
3. LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).
4. LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667-6:2014)
5. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.
6. LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
7. LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.
8. LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).
9. LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).
10. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).
11. LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).
12. LST EN ISO 10304-1:2009. Vandens kokybė. Ištirpusių anijonų nustatymas jonų mainų chromatografija. 1 dalis. Bromido, chlorido, fluorido, nitrato, nitrito, fosfato ir sulfato nustatymas (ISO 10304-1:2007)
13. LST EN ISO 15681-1:2005. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 1 dalis. Metodas, analizuojant purškiamą srautą (FIA) (ISO 15681-1:2003)
14. LST EN ISO 15681-2:2019. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 2 dalis. Metodas, analizuojant nenutrūkstamą srautą (CFA) (ISO 15681-2:2018)
Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

[bookmark: _Toc171588707]3.1.5. Paviršinių vandens telkinių stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai

Tvenkinių ir upių ekologinė būklė (dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių ekologinis potencialas) yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Paviršinių vandens telkinių kokybė vertinama pagal vandens kokybės rodiklių ribines vertes arba didžiausias leidžiamas koncentracijas (DLK), nustatytas:
1. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
2.. Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

3.1.6. [bookmark: _Toc57307568][bookmark: _Toc171588708]Tyrimų rezultatai

Vandens kokybės vertinimui vandens kokybės vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija):

3.1.3 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
	Eil. Nr.
	Kokybės elementas
	Rodiklis
	Upės tipas
	Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes

	
	
	
	
	Labai gera
	Gera
	Viduti-nė
	Bloga
	Labai bloga

	1.
	Bendrieji duomenys
	Maistingosios medžiagos
	NO3-N, mg/l N
	1–5
	<1,30
	1,30–2,30
	2,31–4,50
	4,51–10,00
	>10,00

	2.
	
	
	NH4-N, mg/l N
	1–5
	<0,10
	0,10–0,20
	0,21–0,60
	0,61–1,50
	>1,50

	3.
	
	
	Nb, mg/l
	1–5
	<2,00
	2,00–3,00
	3,01–6,00
	6,01–12,00
	>12,00

	4.
	
	
	PO4-P, mg/l P
	1–5
	<0,050
	0,050–0,090
	0,091–0,180
	0,181–0,400
	>0,400

	5.
	
	
	Pb, mg/l
	1–5
	<0,100
	0,100–0,140
	0,141–0,230
	0,231–0,470
	>0,470

	6.
	
	Organinės medžiagos
	BDS7, mg/l O2
	1–5
	<2,30
	2,30–3,30
	3,31–5,00
	5,01–7,00
	>7,00

	7.
	
	Prisotinimas deguonimi
	O2, mg/l
	1, 3, 4, 5
	>8,50
	8,50–7,50
	7,49–6,00
	5,99–3,00
	<3,00

	8.
	
	
	O2, mg/l
	2
	>7,50
	7,50–6,50
	6,49–5,00
	4,99–2,00
	<2,00



Pagal Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą,  stebėjimų skaičius,  periodiškumas, dažnumas vykdytas 4 kartus per metus. Todėl galima įvertinti vandens kokybės rodiklių  koncentracijų dinamiką metuose. Vandens ėminiai  tyrimams  upėje   imti  gegužės 05 d; liepos  01 d, bus imami  spalio 13 d.ir gruodžio 09 d. 
3.1.4 lentelėje pateiktos 2025 m. atliktos  upių vandens tyrimo rezultatų suvestinės skirtingų sezonų metu.
Vandens kokybės vertinimui skaidrumo vandenyje vertinama pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1 – 210; 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija.

3.1.4. lentelė. Vandens kokybės rodiklių  vertės vandenyje 2025 metais
	Obelės upės ištakose Radviliškio m.

	
	05 05
	07 01
	10 13
	12 09

	BDS7 vertės
	1,15
	1,37
	
	

	N bendrasis  
	1,28
	1,29
	
	

	P bendrasis
	0,039
	0,031
	
	

	Nitratų azoto (NO3-N) vertės
	0,91
	0,59
	
	

	Amonio azoto (NH4-N) vertės
	0,022
	0,021
	
	

	Fosfatų fosforo (PO4-P) vertės
	0,033
	0,042
	
	

	Ištirpusio deguonies kiekis, O2
	7,5
	7,7
	
	

	Obelės upė, žemiau Radviliškio

	BDS7 vertės
	2,55
	2,39
	
	

	N bendrasis  
	1,44
	1,51
	
	

	P bendrasis
	0,043
	0,049
	
	

	Nitratų azoto (NO3-N) vertės
	0,67
	0,29
	
	

	Amonio azoto (NH4-N) vertės
	0,027
	0,021
	
	

	Fosfatų fosforo (PO4-P) vertės
	0,008
	0,012
	
	

	Ištirpusio deguonies kiekis, O2
	7,5
	6,1
	
	



Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų bendrųjų duomenų rodiklių vidutines metų vertes vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių. Radviliškio rajono savivaldybės upių atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams bus  pateikiamas metinėje ataskaitoje.
Vandens kokybės vertinimui vandens kokybės vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).



3.1.5 lentelė. Ežerų, tvenkinių ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinio potencialo klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
	Eil. Nr.
	Kokybės elementas
	Rodiklis
	Vandens telkinio tipas
	Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes

	
	
	
	
	Labai geras
	Geras
	Viduti-nis
	Blogas
	Labai blogas

	1.
	Bendrie-ji duome-nys
	Maistin-gosios medžia-gos
	Nb, mg/l
	1–3
	<1,00
	1,00–2,00
	2,01–3,00
	3,01–6,00
	>6,00

	2.
	
	
	Nb, mg/l
	1–3 (labai pratakių tvenkinių (kai vandens apytakos koeficientas K>100)
	<2,00
	2,00–3,00
	3,01–6,00
	6,01–12,00
	>12,00

	3.
	
	
	Pb, mg/l
	1
	<0,040
	0,040–0,060
	0,061–0,090
	0,091–0,140
	>0,140

	4.
	
	
	Pb, mg/l
	2–3
	<0,030
	0,030–0,050
	0,051–0,070
	0,071–0,100
	>0,100

	5.
	
	
	Pb, mg/l
	1–3 (labai pratakių tvenkinių (kai vandens apytakos koeficientas K>100)
	<0,100
	0,100–0,140
	0,141–0,230
	0,231–0,470
	>0,470

	6.
	
	Organinės medžiagos
	BDS7, mg/l O2
	1
	<2,3
	2,3–4,2
	4,3–6,0
	6,1–8,0
	>8,0

	7.
	
	
	BDS7, mg/l O2
	2–3
	<1,8
	1,8–3,2
	3,3–5,0
	5,1–7,0
	>7,0

	8.
	
	Vandens skaidru-mas
	S, m
	1
	>2,0 (kai telkinio gylis mažesnis kaip 2 m, vandens skaidrumas – iki dugno)
	2,0–1,3
	1,2–0,8
	0,7–0,5
	<0,5

	9.
	
	
	S, m
	2–3
	>4,0
	4,0–2,0
	1,9–1,0
	0,9–0,5
	<0,5


Pagal Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą,  stebėjimų skaičius,  periodiškumas, dažnumas vykdytas 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje). Todėl galima įvertinti vandens kokybės rodiklių  koncentracijų dinamiką metuose. Vandens ėminiai  tyrimams atlikti  imti  gegužės 05 d; liepos 14; bus imami rugpjūčio 18 d. ir spalio 13 d.
3.1.6–3.1.9 lentelėse pateiktos 2024 m. atliktos paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinės skirtingų sezonų metu.


3.1.6. lentelė. BDS7 vertės paviršiniame vandenyje 2025 metais
	Vandens telkinys/ vandens ėmimo data
	05 05
	07 14
	08 18
	10 13

	Arimaičių ež., ties užtvanka
	2,50
	2,15
	
	

	Arimaičių ež., intaku Užuožeris
	2,38
	2,88
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Barškelis
	2,11
	2,55
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Metakiškis
	2,49
	2,57
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Prūdelis
	2,08
	2,58
	
	

	Arimaičių ež., ties Kurkliais
	1,58
	1,85
	
	

	Arimaičių ež.
	2,85
	2,78
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vedreikė
	2,54
	2,65
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Kiaunytė
	3,32
	3,57
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Paupelis
	3,25
	3,55
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vendrė
	2,15
	2,27
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties Šušvės užtvanka
	2,55
	2,65
	
	


3.1.7. lentelė. N bendrojo  vertės paviršiniame vandenyje 2025 metais
	Vandens telkinys/ vandens ėmimo data
	05 05
	07 14
	08 18
	10 13

	Arimaičių ež., ties užtvanka
	1,80
	1,89
	
	

	Arimaičių ež., intaku Užuožeris
	1,50
	1,65
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Barškelis
	1,90
	2,10
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Metakiškis
	1,86
	1,91
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Prūdelis
	2,10
	2,11
	
	

	Arimaičių ež., ties Kurkliais
	2,31
	2,26
	
	

	Arimaičių ež.
	1,86
	1,93
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vedreikė
	3,81
	3,08
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Kiaunytė
	3,45
	3,87
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Paupelis
	4,37
	3,15
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vendrė
	4,31
	4,37
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties Šušvės užtvanka
	3,15
	3,81
	
	



3.1.8.lentelė. P bendrojo  vertės paviršiniame vandenyje 2025 metais
	Vandens telkinys/ vandens ėmimo data
	05 05
	07 14
	08 18
	10 13

	Arimaičių ež., ties užtvanka
	0,009
	0,012
	
	

	Arimaičių ež., intaku Užuožeris
	0,018
	0,018
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Barškelis
	0,019
	0,020
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Metakiškis
	0,014
	0,014
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Prūdelis
	0,025
	0,015
	
	

	Arimaičių ež., ties Kurkliais
	0,011
	0,013
	
	

	Arimaičių ež.
	0,001
	0,005
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vedreikė
	0,019
	0,023
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Kiaunytė
	0,021
	0,031
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Paupelis
	0,027
	0,024
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vendrė
	0,028
	0,012
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties Šušvės užtvanka
	0,028
	0,021
	
	


3.1.9.lentelė. Skaidrumo  vertės paviršiniame vandenyje 2025 metais
	Vandens telkinys/ vandens ėmimo data
	05 05
	07 14
	08 18
	10 13

	Arimaičių ež., ties užtvanka
	1.83
	1.64
	
	

	Arimaičių ež., intaku Užuožeris
	1.88
	1.81
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Barškelis
	1.67
	1.56
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Metakiškis
	1.81
	1.75
	
	

	Arimaičių ež., ties intaku Prūdelis
	1.82
	1.77
	
	

	Arimaičių ež., ties Kurkliais
	1.75
	1.76
	
	

	Arimaičių ež.
	1.82
	1.67
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vedreikė
	1.99
	1.84
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Kiaunytė
	1.54
	1.51
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Paupelis
	1.61
	1.61
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties intaku Vendrė
	1.68
	1.55
	
	

	Vaitiekūnų tv., ties Šušvės užtvanka
	1.81
	1.75
	
	



Vykdant paviršinių vandens telkinių veiklos monitoringą, visų stebimų parametrų matavimų dažnumas turi būti toks, kad būtų galima gauti pakankamai duomenų kokybės elementų būklei įvertinti. Matavimai atliekami taip, kad tarp matavimų nebūtų didesni nei 3 mėnesių tarpai per metus, jeigu, remiantis techninėmis žiniomis ir ekspertų išvadomis, nenuspręsta kitaip. Parametrų matavimų dažnumas turi užtikrinti gautų rezultatų patikimumą ir tikslumą
Matavimų dažnumas parinktas atsižvelgiant į matuojamų parametrų natūralų ir žmogaus veiklos paveiktą kintamumą. Tyrimų atlikimo laikas parinktas taip, kad parametrų matavimų rezultatams kuo mažiau darytų įtaką sezoniniai svyravimai, taip pat užtikrinama, kad monitoringo duomenys atspindėtų paviršinio vandens telkinio būklės pokyčius, nulemtus žmogaus veiklos poveikio arba nesezoninių natūralių gamtinių procesų.
Tyrimų dažniai, naudojami paviršinio vandens telkinio būklei vertinti, atitinka Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ VIII skyriaus reikalavimus dėl fizikinių-cheminių kokybės elementų matavimų dažnumo -  ežeruose ir tvenkiniuose kas 3 mėn. metuose, arba ne mažiau nei 4 kartus metuose. 
[bookmark: _Toc57919172]Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų bendrųjų duomenų rodiklių vidutines metų vertes vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių. Radviliškio rajono savivaldybės vandens telkinių atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams bus pateiktas metinėje ataskaitoje. 

3.2. [bookmark: _Toc171588709]Maudyklų monitoringas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pastaraisiais metais yra įteisintos maudyklos Arimaičių ežere ir Eibariškių tvenkinyje.
Siekiant nustatyti ar maudyklų vandens kokybės atitinka reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos higienos norma (HN 92:2018) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, savivaldybės administracija vykdo stebėseną rekreaciniu požiūriu svarbiuose vandens telkiniuose.
Higienos norma įpareigoja savivaldybes nuolat stebėti paplūdimių ir maudyklų vandens kokybę, todėl rekomenduotina populiariausiuose rekreaciniuose telkiniuose stebėti vandens kokybę, vadovaujantis Lietuvos higienos norma (HN 92:2018) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. 

[bookmark: _Toc171588710]3.2.1. Maudyklų monitoringo tikslas ir uždaviniai

Maudyklų vandens kokybės monitoringo tikslas – įvertinti maudyklų vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normos (HN 92:2018) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su vandens kokybę maudyklose.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. vykdyti mikrobiologinės taršos stebėjimus Radviliškio rajono savivaldybės maudyklose;
2. numatyti priemones maudyklų vandens kokybei gerinti;
3. teikti informaciją visuomenei apie maudyklų vandens kokybės atitikimą Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimams.

[bookmark: _Toc171588711]3.2.2. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Stebimi rodikliai, periodiškumas ir naudotini matavimų metodai pateikiami 3.2.1.lentelėje:
3.2.1  lentelė. Maudyklų vandens kokybės rodikliai, jų vertės ir mėginių ėmimo periodiškumas
	
Mikrobiologiniai rodikliai
	Privalomos vertės
	Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas
	Tyrimo metodas

	Mikrobiologiniai rodikliai

	
1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip 
	100
	Kas dvi savaites 

	LST EN ISO 7899-1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas (toliau − LST EN ISO 7899-1+Ac:2000) arba LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas (toliau − LST EN ISO 7899-2:2001)

	
2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip
	1 000
	Kas dvi savaites 

	
LST EN ISO 9308-3+Ac:2000. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (toliau − LST EN ISO 9308-3+Ac:2000) arba LST EN ISO 9308-2:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Tinkamiausiojo skaičiaus metodas (toliau − LST EN ISO 9308-2:2014)

	Fizikiniai - - cheminiai rodikliai

	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos
	Neturi būti
	Kas dvi savaitės 
	Vizualiai

	Paplūdimių smėlis

	Žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių kiekis. 
	0
	Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu, t. y. ne mažiau kaip keturis kartus
	Iš paplūdimio parazitologiniam tyrimui vienu metu imama ne mažiau kaip du smėlio mėginiai iš skirtingų paplūdimio vietų



 Stebėsena vykdoma pagal Radviliškio rajono savivaldybės Administracijos direktorės  įsakymą, dėl 2025 metų maudyklų stebėsenos ir atsakingo asmens skyrimo:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, 11, 12, 13 punktais ir 4 priedu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“:
1. Tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės maudyklų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos 2025 metų kalendorinį grafiką (toliau – Grafikas) (pridedama).
2. Skiriu atsakinga už maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorę (vyriausiąją specialistę) Irminą Ruškienę, jai nesant – pavaduojantį asmenį – Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Valentiną Grinienę.
3. Įpareigoju šio potvarkio 2 punkte nurodytą atsakingą asmenį užtikrinti, kad stebėsena vyktų ne vėliau kaip per keturias dienas nuo Grafike nurodytos dienos.
4. Nurodau, kad šis potvarkis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.



  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS 2025 METŲ KALENDORINIS GRAFIKAS
	

Mėginių paėmimo vieta

	Mėginių paėmimo data 
(nuo 2025 m. gegužės 24 d. iki rugsėjo 15 d.)

	
	Mikrobiologiniai vandens tyrimai

	
	Gegužė
	Birželis
	Liepa
	Rugpjūtis 
	Rugsėjis 

	Arimaičių ežeras 
	27
	10
	25
	08
	22
	5
	19
	2

	Eibariškių tvenkinys  
	27
	10
	25
	08
	22
	5
	19
	2

	
Mėginių paėmimo vietos
	Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

	
	Gegužė
	Birželis
	Liepa
	Rugpjūtis

	Arimaičių ežeras, Eibariškių tvenkinys
	27
	25
	22
	19


[bookmark: _Toc171588712]3.2.3. Stebėsenos vietos

Radviliškio rajono savivaldybės maudyklų monitoringo vietos ir monitoringo tinklas pateikiami 3.2.2.  lentelėje ir 3.2.1.-3.2.2 paveiksluose. Monitoringo vykdymo laikotarpių stebimų maudyklų skaičius gali būti keičiamas. 

[image: ]
3.2.1. paveikslas. Arimaičių ež. maudykla, tyrimo vieta Nr. 1
[image: ]
3.2.2. paveikslas. Eibariškių tv. maudykla, tyrimo vieta Nr. 2
3.2.2 lentelė. Maudyklų stebėsenos vietų koordinatės Radviliškio r. sav. teritorijoje 
	Eil. Nr.
	Stebėsenos objektas
	Adresas
	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje

	
	
	
	X
	Y

	1.
	Arimaičių ežero maudykla
	Radviliškio raj., Velžių km
	478363
	6182702

	2.
	Eibariškių tv. maudykla
	Radviliškio miestas
	470872
	6187523



[bookmark: _Toc171588713]3.2.4	Tyrimų rezultatai

3.2.3 lentelė. Maudyklų vandens stebėsenos rezultatai
	
	Žarninių enterokokų
	Žarninių lazdelių (Escherichia coli)
	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos
	Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

	Arimaičių ežero maudykla
	

	05 27
	<1,0
	<1,0
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	06 10
	3
	2
	Nenustatyta
	

	06 25
	7
	9
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	07 08
	15
	80
	Nenustatyta
	

	07 22
	25
	39
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	08 06
	
	
	
	

	08 20
	
	
	
	

	09  03
	
	
	
	

	Eibariškių tvenkinio maudykla
	

	05 27
	<1,0
	<1,0
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	06 10
	5
	8
	Nenustatyta
	

	06 25
	3
	6
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	07 08
	20
	200
	Nenustatyta
	

	07 22
	35
	250
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	08 06
	
	
	
	

	08 20
	
	
	
	

	09  03
	
	
	
	


Papildomai ištirti 18 vandens telkinių pagal  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorės (vyriausiąją specialistę) Irminos Ruškienės prašymą:

[image: ]
	RP1
	Prastavonių k
	486527,7
	6177619

	RP 2
	Pašušvio k.  
	474289,5
	6160459

	RP 3
	Grinkiškio k.
	476735,3
	6155992

	RP 4
	Tyriliai
	458979,3
	6182546

	RP 5
	Polekėle
	460677,5
	6180995

	RP 6
	Aukštelkų k.
	477149,7
	6190718

	RP 7
	Kalnelio Grazionių k.
	474904,2
	6187871

	RP 8
	Pakalniškių k.
	489594,2
	6181093

	RP 9
	Alksniupių k.
	486530,2
	6186816

	RP 10
	Raudondvario k.
	487253,5
	6179836

	RP 11
	Pakiršinio k.
	498541,9
	6172389

	RP 12
	Baisogalos užtvanka
	481398,1
	6167011

	RP 13
	Kutiškių k.
	468134,6
	6185785

	RP 14
	Pociūnėlių k.
	492315,6
	6160469

	RP 15
	Šiaulėnai
	462654
	6170945

	RP 16
	Baublės tv.
	461220,7
	6167792

	RP 17
	Šaukotas
	462525,3
	6160538

	RP 18
	Papušinys
	462146,1
	6159046



Pagal gautus rezultatus, visi vandens telkiniai švarūs.
3.3. [bookmark: _Toc171588714]Požeminio vandens monitoringas
[bookmark: _Toc171588715]3.3.1. Monitoringo tikslas ir uždaviniai

Monitoringo tikslas – surinkti išsamią informaciją apie gruntinio, vandens būklę bei įvertinti jos pokyčių priežastis, numatant prevencines apsaugos ir būklės gerinimo priemones. Gautus rezultatus taikyti geriamojo vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.
Monitoringo pagrindiniai uždaviniai:
1.	Vykdyti šachtinių šulinių vandens periodinius tyrimus.
2.	Kaupti ir analizuoti gautus tyrimų duomenis, nustatyti ar nekinta vandens būklė.
3.	Teikti informaciją visuomenei apie gruntinio vandens būklę ir pokyčių tendencijas.
4.	Parengti rekomendacijas neigiamo poveikio gruntiniam vandeniui mažinimo bei būklės gerinimo priemonėms.
Požeminio vandens monitoringo metu gauti duomenys gali būti panaudoti rengiant teritorijų planavimo dokumentus, planuojant ir reglamentuojant ūkinę veiklą ir sveikatos apsaugą. Monitoringas svarbus siekiant planuoti optimalų gruntinio vandens šaltinių naudojimą ir apsaugą, informuojant šachtinių šulinių vandenį naudojančius gyventojus apie vandens kokybę.

[bookmark: _Toc171588716] 3.3.2. Stebimi rodikliai, stebėjimo vietų išsidėstymas ir monitoringo vykdymo planas

Stebimi rodikliai :
 Ištirpęs deguonis (O2), pH, savitasis elektros laidis (SEL), nitratai (NO3-), amonis (NH4+), nitritai (NO2-), permanganato indeksas (PI), fosfatai (PO4+3).
Radviliškio rajono savivaldybės požeminio vandens monitoringo vietos pateikiamos 3.3.1 lentelėje.
	

3.3.1. lentelė. Radviliškio r. sav. požeminio vandens monitoringo vietos
	Eil. Nr.
	Vietovė, adresas
	
	Valdytojo kontaktiniai duomenys

	
	
	X koordinatė
	Y koordinatė
	

	Pakalniškių seniūnija

	1.
	Kaštonų g. 6, Pakalniškių k.
	490532
	6182079
	Valteris Kleinas, tel. 861206630

	2.
	Daugyvenės g. 3, Pakalniškių k
	489184
	6180826
	Arūnas Padgurskis, 
tel. 869904883

	3.
	Sodų g. 11, Pakalniškių k.
	489988
	6182266
	Rimantas Jelinskas, tel. 868390101

	Sidabravo seniūnija

	4.
	Pergalės g. 51, Sidabravo mstl.
	495142
	6173999
	Dovydas Staškūnas tel. 8625 59996

	5.
	Skapiškio g. 15, Sidabravo mstl. 
	495018
	6173011
	Pranciškus Ramanauskas tel. 8611 32468

	6.
	Pergalės g. 12 Sidabravo mstl. 
	495685
	6173527
	Darius Baltrietis tel. 8612 59021

	Skėmių seniūnija

	7.
	Parko g. 8, Pociūnėlių mstl. 
	491177
	6159638
	Genovaitė Vorienė

	8.
	Liaudos g. 5, Pociūnėlių mstl.
	491985
	6159503
	Viera Praščiūvienė

	9.
	Naujoji g. 28 , Pociūnėlių mstl.
	492227
	6159861
	Danutė Džiaugienė

	Šiaulėnų seniūnija

	10.
	Balio Buračo g-vė 3, Šiaulėnų mstl.
	462302
	6171641
	Irena stukienė

	11.
	Dvaro g-vė 23, 
Šiaulėnų mstl.
	462406
	6171093
	Jūratė Gavrilucienė

	Baisogalos seniūnija 

	12.
	Mokyklos g.80, Baisogala (priestotis)
	484402
	6166721
	-

	13.
	Tulpių g.10, Baisogala (priestotis)
	484198
	6166641
	-

	14.
	Vyšnių g.10, Baisogala (priestotis)
	484308
	6166256
	-

	Šaukoto seniūnija

	15.
	Šiaulėnų g. 57, Šaukotas
	462551
	6160198
	-

	16.
	Gomertos g. 12, Šaukotas
	462853
	6160629
	-

	Tyrulių seniūnija

	17.
	Senolių g. 5, Polekėlė
	460235
	6181260
	Bertulienė

	18.
	Pievų g. 5, Polekėlė
	460143
	6181416
	Giedminienė

	Radviliškio seniūnija

	19.
	Baroniškių vns. 1
	464856
	6185514
	Urbonienė

	20.
	Šaltupio g. 3, Liutkiškių k.
	465211
	6186983
	

	Aukštelkų seniūnija

	21.
	Liaudiškių g. 6, 
Aukštelkų k.
	476225
	6190439
	Kubilinskienė

	22.
	Taikos g. 46, Aukštelkų k.
	477263
	6190324
	Steponavičius

	23.
	Ežero g. 2, Aukštelkų k.
	477404
	6190742
	Savickienė



Žemiau pateikiamas požeminio vandens monitoringo žemėlapis. 

[image: A map with red outline and yellow dots
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3.3.1. paveikslas. Požeminio vandens monitoringo žemėlapis



Požeminio vandens tyrimai numatytose stebėjimo vietose atliekami pavasarį (kovo-gegužės mėn.) ir rudenį (rugsėjo-lapkričio mėn.).

[bookmark: _Toc171588717]3.3.3 Metodai ir procedūros

Požeminio vandens mėginiai konservuojami, saugomi ir gabenami vadovaujantis Lietuvos standartu LST ISO 5667-3:2018.
Mikrobinių rodiklių analizei mėginiai atitikties vietoje imami ir apdorojami pagal standartą LST EN ISO 19458.
Požeminio vandens vertinimo  rodikliai ir jų  nustatymo  metodai pateikiami  3.3.3. lentelėje.

3.3.3. lentelė. Požeminio vandens monitoringo rodiklių  nustatymo metodai
	Analizės rūšis/parametras
	Taikytinas metodas
	Vertinimo kriterijaus reikšmė pagal HN-24 2023

	Ištirpęs deguonis
	LST EN ISO 5814:2012
	-

	savitasis elektros laidis (SEL), Vandenilio jonų koncentracija (pH)
	LST EN 27888:2002
LST EN ISO 10523:2012
	SEL: 2500 µS/cm

	
	
	6,5 - 9,5 (pH vienetai)

	NO3, NO2, NH4, PO4
	LST EN ISO 12260:2004
LST EN ISO 6878:2004
LST ISO 7150-1:1998
	NO3: 50,0 mg/l

	
	
	NO2: 0,10 mg/l

	
	
	NH4: 0,50 mg/l

	
	
	PO4: –

	Permanganato indeksas (PI)
	LST EN ISO 8467:2000
	PI: 5,0 mg/l O2


	
Geriamo vandens kokybė vertinama pagal geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, nustatytus higienos normoje HN 24 : 2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija).
[bookmark: _Toc171588718]3.3.4 Tyrimų rezultatai
Šachtinių šulinių vandens kokybė tirta 2025 birželio 24-27 dienomis. Rezultatai pateikiami 3.3.4. lentelėje.

3.3.4. lentelė. Šachtinių šulinių vandens kokybės rodiklių vertės.

	Address
	O₂
	pH
	SEL, µS/cm
	NO₃⁻, mg/l
	NO₂⁻, mg/l
	NH₄⁺, mg/l
	Permanganato indeksas, 
mg/l O₂
	PO₄³⁻, mg/l

	Ribinė vertė
	-
	6,5-9,5
	2500
	50
	0,1
	0,5
	5
	-

	Kaštonų g. 6, Pakalniškių k.
	7.83
	8.21
	1362
	12
	0.001
	0.05
	3.8
	0.010

	Daugyvenės g. 3, Pakalniškių k.
	8.21
	7.99
	1224
	6
	0.070
	0.001
	3.6
	0.069

	Sodų g. 11, Pakalniškių k.
	8.38
	7.56
	699
	8
	0.020
	0.10
	4.9
	0.029

	Pergalės g. 51, Sidabravo mstl.
	7.63
	7.87
	1264
	5
	0.010
	0.08
	4.2
	0.031

	Skapiškio g. 15, Sidabravo mstl.
	6.95
	8.26
	1113
	25
	0.021
	0.09
	3.7
	0.041

	Pergalės g. 12, Sidabravo mstl.
	7.84
	7.68
	981
	22
	0.061
	0.02
	3.1
	0.049

	Parko g. 8, Pociūnėlių mstl.
	7.09
	8.43
	1288
	4
	0.020
	0.08
	4.6
	0.052

	Liaudos g. 5, Pociūnėlių mstl.
	7.38
	7.55
	1517
	1
	0.008
	0.06
	3.2
	0.058

	Naujoji g. 28, Pociūnėlių mstl.
	8.58
	8.23
	563
	20
	0.004
	0.05
	3.1
	0.020

	Balio Buračo g-vė 3, Šiaulėnų mstl.
	5.87
	8.38
	861
	26
	0.031
	0.04
	2.8
	0.078

	Dvaro g-vė 23, Šiaulėnai
	8.17
	7.95
	1864
	52
	0.001
	0.11
	2.9
	0.010

	Mokyklos g. 80, Baisogala
	6.85
	8.19
	928
	8
	0.001
	0.05
	1.2
	0.041

	Tulpių g. 10, Baisogala
	6.89
	7.59
	964
	9
	0.002
	0.02
	3.5
	0.086

	Vyšnių g. 10, Baisogala
	8.61
	7.71
	942
	27
	0.007
	0.11
	4.8
	0.092

	Šiaulėnų g. 57, Šaukotas
	8.06
	7.96
	664
	16
	0.008
	0.06
	2.5
	0.031

	Gomertos g. 12, Šaukotas
	8.03
	7.62
	845
	28
	0.001
	0.05
	2.1
	0.042

	Senolių g. 5, Polekėlė
	8.18
	7.41
	968
	34
	0.041
	0.08
	2.8
	0.087

	Pievų g. 5, Polekėlė
	7.69
	7.49
	1114
	20
	0.041
	0.05
	5.9
	0.087

	Baroniškių vns. 1
	6.43
	8.28
	1426
	9
	0.019
	0.05
	3.8
	0.020

	Šaltupio g. 3, Liutkiškių k.
	7.92
	8.44
	1183
	10
	0.009
	0.08
	2.6
	0.029

	Liaudiškių g. 6, Aukštelkų k.
	7.68
	7.74
	1211
	11
	0.009
	0.01
	4.5
	0.041

	Taikos g. 46, Aukštelkų k.
	7.69
	7.28
	1014
	19
	0.003
	0.04
	2.1
	0.031

	Ežero g. 2, Aukštelkų k.
	6.97
	7.85
	908
	5
	0.020
	0.001
	4.6
	0.019



Visu šachtinių šulinių vandens kokybė gera, išskyrus Pievų g. 5, Polekėlėje šulinį, kur permanganato indekso vertė ir  Dvaro g-vė 23, Šiaulėnų šachtinio šulinio vandenyje nustatyta nitratų koncentracija viršija ribinę vertę.
4. DIRVOŽEMIO MONITORINGAS
4.1. Monitoringo tikslas ir uždaviniai
Sprendžiant svarbias ekologines rajono plėtros, ekologinės būklės valdymo ir prognozavimo problemas, būtina žinoti ir stebėti antropogeninę apkrovą, besikaupiančią dirvožemio paviršiuje, identifikuoti ir įvertinti antropogeniškai pažeistas Radviliškio rajono teritorijas ir antropogeninės veiklos nulemtos dirvožemio degradacijos parametrus.
Įvertinus tai, kad Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdo nemažai gyvulininkystės įmonių (bendrovių), kurių tarša įtakoja dirvožemio būklę, tikslinga ekogeologinį dirvožemio monitoringą vykdyti šalia didesnių gyvulininkystės kompleksų (fermų) esančioje gyvenamojoje aplinkoje. Bloga fermų priežiūra kelia aplinkos taršos pavojų. Mėšlas, srutos ir kai kurios nuotėkos yra vertingos organinės trąšos, gaunamos kartu su pagrindine fermų produkcija (mėsa, pienu, kiaušiniais), tačiau netinkamas jų tvarkymas susijęs su dideliu amoniako garavimu, teršalų nuotėkiu į požeminio ir paviršinio vandens telkinius, dirvožemio užteršimu.
Dirvožemio monitoringo tikslas – stebėti ir įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių gyvulininkystės įmonių (ž. ū. bendrovių) taršos poveikį dirvožemiui. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su dirvožemio tarša.
Pagrindiniai uždaviniai:
 įvertinti ūkio subjektų poveikį dirvožemio užterštumui artimoje gyvenamojoje aplinkoje;
 informuoti visuomenę apie dirvožemio užterštumą.
4.2  Stebimi parametrai ir stebėjimo vietų išsidėstymas
Vykdant ūkio subjektų dirvožemio taršos monitoringą parinktose tyrimo vietose tiriamos analitės: dirvožemio granuliometrinė sudėtis, pH, elektrinis laidumas, mineralinis azotas (Nmin), bendras (visuminis) fosforas (Pb), mineralinė siera (Smin), sunkiųjų metalų koncentracijas (mg/kg) – chromo (Cr), vario (Cu), nikelio (Ni), švino (Pb), cinko (Zn), mangano (Mn), alavo (Sn). Stebėjimų periodiškumas. Stebėjimai atliekami 1 kartą per 2 kalendorinius metus laikotarpiu nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1d.
4.1  lentelėje pateikiama dirvožemio mėginių ėmimo vietos, jų koordinatės ir dirvožemio taršos pobūdis.
4.1. lentelė. Dirvožemio monitoringo mėginių ėmimo vietos
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Taškas Nr. 1, Aukštelkų kaime, šalia kiaulių fermos teritorijos, link Taikos g. gyvenamųjų namų.
Taškai Nr. 2 ir Nr. 3, artimiausioje ŽŪB „Draugas“ gyvulininkystės komplekso gyvenamojoje aplinkoje.
Taškas Nr. 4, prie Jadvimpolyje esančios kiaulių fermos, link Šeduvos miestelio.
[image: ]
4.1. pav. Dirvožemio monitoringo vieta Nr.1, Aukštelkuose
[image: ]
4.2 pav. Dirvožemio monitoringo vietos Nr. 2, Nr. 3, Alksniupiuose
[image: ]
4.3 pav. Dirvožemio monitoringo vieta Nr. 4, Alksniupiuose

4.2. Tyrimų rezultatai

2025m. Radviliškio rajono savivaldybėje atliktų viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimų rezultatai
	Tyrimų rodiklis
	Aukštelkų k. prie kiaulių fermos
	Juodupiai, ties Radvilonių g. 1, vakarinėje gyvulininkystės komplekso teritorijos pusėje
	Alksniupiai, ties Radvilonių g. 5
	Jadvimpolis prie kiaulių fermos
	Ribinė vertė, mg/kg

	
	1
	2
	3
	4
	

	pH
	6,9
	6,6
	7,3
	7,1
	-

	Azoto (nitratinio plius nitritinio suma) koncentracija mg/kg
	0,39
	1,24
	5,32
	9,64
	-

	Azoto (amoniakinio) koncentracija mg/kg
	1,25
	1,37
	4,22
	2,55
	-

	Mineralinio azoto koncentracija mg/kg
	1,64
	2,61
	9,54
	12,19
	-

	Judri siera (S) mg/kg
	2,50
	3,4
	3,2
	2,8
	-

	Elektrinis laidis mS/m
	1,25
	7,11
	11,3
	8,91
	-

	Bendras fosforas (Pb) mg/kg
	125
	358
	239
	357
	-

	Chromas (Cr) mg/kg
	6,25
	25,1
	11,3
	68,3
	80

	Alavas (Sn) mg/kg
	0,70
	0,71
	0,70
	0,70
	20

	Nikelis (Ni) mg/kg
	1,11
	8,50
	7,25
	74,2
	75

	Švinas (Pb) mg/kg
	5,21
	2,11
	5,24
	8,45
	80

	Manganas (Mn) mg/kg
	85,2
	258
	259
	271
	1500

	Varis (Cu) mg/kg
	3,01
	7,12
	6,37
	21,2
	75

	Cinkas (Zn) mg/kg
	15,0
	38,6
	49,32
	55,9
	300




Kraštovaizdžio ir gyvosios gamtos monitoringų rezultatai bus pateikti metinėje ataskaitoje.

[bookmark: _Toc171588719]
5. APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS
[bookmark: _Toc171588720]5.1. Monitoringo tikslas ir uždaviniai
Aplinkos triukšmo monitoringo tikslas – įvertinti aplinkos triukšmo lygį ir pokyčių priežastis. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su aplinkos triukšmo lygiu tyliosiose zonose, gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Teikti pasiūlymus, kokios prevencinės priemonės galėtų būti taikomos, kurios padėtų sumažinti aplinkos triukšmą.
Aplinkos triukšmo monitoringo pagrindiniai uždaviniai:
1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio Ldienos, vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro, nakties triukšmo rodiklio Lnakties ir dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio Ldvn reikšmes (dB).
2. Nustatyti labiausiai problemines vietas.
3. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas.
4. Informuoti visuomenę apie aplinkos triukšmo stebėsenos Radviliškio savivaldybėje rezultatus.

[bookmark: _Toc171588721] 5.2 Stebimi rodikliai  stebėjimo vietų išsidėstymas

Stebimi objektai: triukšmo prevencijos ir tyliosios zonos bei kitų triukšmui jautrių teritorijų aplinka (žiūr. 5.1 lent.). 
5.1 lentelė. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Radviliškio savivaldybės teritorijoje
	Eil. Nr.
	Triukšmo monitoringo vietos adresas
	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje
	Tipas

	
	
	X
	Y
	

	1.
	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos, Radviliškis
	472100
	6185598
	Tylioji zona

	2.
	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	471388
	6185681
	Tylioji zona

	3.
	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	471393 
	6186125
	Tylioji zona

	4.
	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos, Radviliškis
	470929
	6186340
	Tylioji zona

	5.
	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“, Radviliškis
	471314 
	6187066
	Tylioji zona

	6.
	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Radviliškis
	470999
	6186425
	Tylioji zona

	7.
	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“, Radviliškis
	470753
	6186918
	Tylioji zona

	8.
	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“, Radviliškis
	471183
	6185932
	Tylioji zona

	9.
	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškis
	472571
	6187367
	Tylioji zona

	10.
	Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos, Radviliškis
	470636
	6187050
	Tylioji zona

	11.
	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos, Radviliškis
	471383
	6186360
	Tylioji zona

	12.
	Gyvenamoji teritorija šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Šiaulių g., V. Landsbergio
- Žemkalnio g., Miško g.), Radviliškis
	472100
	6185990
	Triukšmo prevencijos zona

	13.
	Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.), Radviliškis
	471096
	6185671
	Triukšmo prevencijos zona

	14.
	Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro, Kutiškiai
	467442
	6188557
	Tylioji zona

	15.
	Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos, Šeduva
	485308
	6179977
	Tylioji zona

	16.
	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio, Šeduva
	484983
	6180373
	Tylioji zona

	17.
	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų, Šeduva
	484808
	6180127
	Tylioji zona

	18.
	Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos, Baisogala
	483128
	6167190
	Tylioji zona

	19.
	Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, Baisogala
	482592
	6167101
	Tylioji zona

	20.
	Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio, Baisogala
	482470
	6166863
	Tylioji zona

	21.
	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos, Grinkiškis 
	476044
	6157725
	Tylioji zona

	22.
	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos, Sidabravas 
	495653
	6173526
	Tylioji zona

	23.
	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos, Šiaulėnai
	462692
	6171767
	Tylioji zona

	24.
	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos, Alksniupiai

	485863
	6186786
	Tylioji zona

	25.
	Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos, Aukštelkai
	477789
	6190340
	Tylioji zona

	26.
	Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos
	491808
	6159625
	Tylioji zona

	27.
	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų
	460559
	6181477
	Tylioji zona




[image: C:\Users\DVI\Desktop\Radviliskio monitoringas\2021-2026programos_rengimas\Triuksmas\Triuksmo_tinklas.png]
5.1. pav. Aplinkos triukšmo monitoringo tinklas

[bookmark: _Toc23318812]
[bookmark: _Toc64275373][bookmark: _Toc171588722]4.3. Stebėjimo periodiškumas, metodai ir procedūros

Triukšmo monitoringo stebimi parametrai, taikomi metodai ir periodiškumas pateikti 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė Stebimi parametrai, taikomi metodai, periodiškumas
	Stebimi parametrai 
	Metodas 
	Periodiškumas

	Ekvivalentinis garso
lygis, dBA;
Maksimalus
garso lygis, dBA;
Apskaičiuojamas dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklis, dBA.
	LST ISO 1996-1:2017
LST ISO 1996-2:2017
	Kiekvieną metų ketvirtį,
dienos, vakaro ir nakties metu.
Visi matavimai turi būti atlikti 1 savaites laikotarpiu.
Tyrimai atliekami kasmet
(2021 – 2026 m.)



Tais atvejais, kai eilinio matavimo sesijos metu, matavimo vietoje (ar keliose) užfiksuojami aplinkos triukšmo lygių ribinių dydžių viršijimai, rekomenduojama per 7 dienų laikotarpį atlikti pakartotinus matavimus tose matavimo vietose (tuo pačiu paros laikotarpiu), kuriose buvo fiksuojami viršijimai.
[bookmark: _Toc23318813][bookmark: _Toc64275374][bookmark: _Toc171588723]5.4. Vertinimo kriterijai

Triukšmo ribiniai dydžiai pateikti higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Monitoringo rezultatai savivaldybės nustatytose tyliosiose bei prevencijos zonose vertinami pagal Radviliškio savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl tyliųjų zonų ir triukšmo rodiklių patvirtinimo.
Triukšmo monitoringas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatyme pateiktomis nuostatomis.

4.5 Triukšmo rezultatai

Stebimi parametrai (LST ISO 1996-1:2017 LST ISO 1996-2:2017)
1. Ekvivalentinis garso lygis, dBA;
2. Maksimalus garso lygis, dBA;
3. Apskaičiuojamas dienos,vakaro, nakties triukšmo rodiklis, dBA.
Pavasario laikotarpio matavimai vykdyti 2025 03 09-23. Gauti rezultatai pateikti 4.3 lentelėje.

[bookmark: _Hlk185528129]4.3 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje (matavimai atlikti 2025 03 09-23).

	
	Ldienos
	Lvakaro
	Lnakties

	
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
[bookmark: _Hlk173257256](dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**

	1.Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos, Radviliškis
	53,8
	58,6

	54,1

	63,2

	53,9

	55,5


	[bookmark: _Hlk173257193]2.Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	60,6
	66,8

	55,4

	62,1

	52,8

	57,8


	3.Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	55,2
	67,6

	57,1

	62,4

	51,7

	55,9


	4. Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos, Radviliškis
	57,6
	67,8

	46,9

	54,1

	51,8

	59,5


	5.A. Povyliaus g. prie lopšelio darželio „Eglutė“, Radviliškis
	60,2
	66,9

	54,8

	56,7

	53,6

	58,5

	6. V. Brazausko g. prie lopšelio darželio „Žvaigždutė“, Radviliškis
	62,4
	62,3

	55,3

	60,1

	50,3

	55,3


	7. Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“, Radviliškis
	59,4
	68,8

	52,7

	61,8

	49,2

	51,7


	8. Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“, Radviliškis
	57,5
	66,1

	53,1

	62

	49,8

	53,4


	9. Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškis
	56,7
	67,8

	58,7

	62,3

	45,3

	52,6


	10. Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos, Radviliškis
	64,2
	67,2

	51,4

	58,3

	43,8

	49,5


	11. Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos, Radviliškis
	63,1
	66,1

	51,9

	55,3

	43,3

	46,9


	12. Gyvenamoji teritorija šalia magistralinio kelio A9 (Šiaulių g., V. Landsbergio - Žemkalnio g., Miško g.), Radviliškis
	58,2
	68,1

	58,1

	63,4

	51,3

	56,1


	13. Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.), Radviliškis
	59,3
	65,6
	53

	61,3

	53

	60,1


	14. Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro, Kutiškiai
	55,1
	63,8

	39,8

	44,8

	39,8

	44,8


	15. Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos, Šeduva
	57,9
	61,7

	52,3

	56,8

	46,4

	54,6


	16. Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio darželio, Šeduva
	54,1
	62,4

	58,8

	51,8

	38,1

	49,6


	17. Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų, Šeduva
	57,1
	62,7

	55,5

	57,8

	39,1

	50,8


	18. . Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos, Baisogala
	55,3
	59,9

	59,1

	50,3

	37,2

	48,9


	19. Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, Baisogala
	58,1
	60,3

	56,5

	60,5

	40,2

	52,4


	20. Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio, Baisogala
	53,2
	55,8

	54,5

	59,5

	41,5

	51,8


	21. Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos, Grinkiškis
	55,8
	57,1

	56,5

	63,5

	40,2

	53,4


	[bookmark: _Hlk173256951]22. Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos, Sidabravas
	60,7
	60,5
	58,6

	57,4

	55,1

	57,1


	23. Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos, Šiaulėnai
	59,5
	59,5

	58,3

	46,9

	49,8

	51,7


	24. Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos, Alksniupiai
	53,6
	58,8

	57,1

	52,8

	44,8

	51,6


	25. Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos, Aukštelkai
	57,9
	55,5

	53,9

	55,3

	50,1

	53,8


	26. Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos
	54,5
	57,1

	54,2

	48,2

	48,5

	58,1


	27. Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų
	51,7
	58,3

	53,8

	49,8
	47,5
	50,1

	Ribinės vertės pagal HN 33:2011
	65
	70
	60
	65
	55
	60



[bookmark: _Hlk185529153][bookmark: _Hlk173257734]Vertinant gautus triukšmo tyrimo protokolus nustatyta, kad pavasario tyrimo laikotarpiu pagal triukšmo reglamentavimą :
1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14.
2. LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas.
1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“;
3. LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas.
2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“.

[bookmark: _Hlk185527645]Vasaros laikotarpio matavimai vykdyti 2025 07 09-2025 07 26. Gauti rezultatai pateikti 4.4 lentelėje.
4.4 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje.

	
	Ldienos
	Lvakaro
	Lnakties

	[bookmark: _Hlk173258214]
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
(dB A±U)**
	Maksimalus garso slėgio lygis
(dB A±U)**

	1.Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos, Radviliškis
	62,0
	67,1
	56,2
	62,6
	52,5
	57,7

	2.Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	60,2
	65,9
	56,6
	63,5
	44,5
	48,7

	3.Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Radviliškis
	63,1
	65,4
	55,8
	60,3
	44,7
	49,5

	4. Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos, Radviliškis
	58,8
	63,4
	56,8
	62,5
	42,5
	46,7

	5.A. Povyliaus g. prie lopšelio darželio „Eglutė“, Radviliškis
	64,1
	67,8
	56,8
	61,6
	52,7
	57,5

	6. V. Brazausko g. prie lopšelio darželio „Žvaigždutė“, Radviliškis
	57,8
	61,8
	54,6
	59,8
	52,4
	56,8

	7. Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“, Radviliškis
	62,5
	67,3
	58,7
	64,6
	53,4
	58,6

	8. Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“, Radviliškis
	62,6
	68,4
	56,4
	61,4
	51,3
	55,6

	9. Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškis
	64,1
	66,6
	59,4
	63,7
	51,5
	55,8

	10. Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos, Radviliškis
	64,4
	68,7
	57,8
	62,7
	42,9
	48,7

	11. Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos, Radviliškis
	64,8
	68,9
	56,4
	61,8
	51,4
	56,7

	12. Gyvenamoji teritorija šalia magistralinio kelio A9 (Šiaulių g., V. Landsbergio - Žemkalnio g., Miško g.), Radviliškis
	64,2
	67,9
	52,9
	64,7
	54,4
	59,5

	13. Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.), Radviliškis
	54,6
	59,1
	58,8
	63,9
	
	

	14. Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro, Kutiškiai

	64,8
	68,9
	55,8
	60,6
	52,7
	59,2

	15. Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos, Šeduva
	64,5
	68,9
	54,9
	64,7
	54,4
	57,6

	16. Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšeliodarželio, Šeduva
	63,7
	67,9
	56,8
	62,7
	53,8
	56,5

	17. Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų, Šeduva
	62,8
	67,1
	54,7
	60,2
	51,6
	54,8

	18. Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos, Baisogala
	64,5
	68,4
	59,1
	62,3
	53,0
	57,4

	19. Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, Baisogala
	63,6
	68,7
	56,4
	62,0
	50,4
	55,8

	20. Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio, Baisogala
	56,5
	58,6
	62,2
	66,2
	50,1
	53,4

	21. Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos, Grinkiškis
	63,6
	68,2
	56,7
	62,8
	53,7
	57,4

	22. Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos, Sidabravas
	64,1
	68,7
	56,5
	62,8
	52,1
	57,5

	23. Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos, Šiaulėnai
	61,3
	66,3
	57,2
	62,4
	50,3
	56,4

	24. Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos, Alksniupiai
	63,8
	67,5
	54,8
	57,4
	51,2
	55,1

	25. Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos, Aukštelkai
	62,7
	66,4
	55,1
	60,4
	50,4
	55,8

	26. Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos
	62,3
	67,2
	57,1
	63
	48,4
	53,2

	27. Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų
	58,7
	63,9
	55,6
	61,1
	52,3
	58,1

	Ribinės vertės pagal HN 33:2011
	65
	70
	60
	65
	55
	60



Vertinant gautus triukšmo tyrimo protokolus nustatyta, kad pavasario tyrimo laikotarpiu pagal triukšmo reglamentavimą :
1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“ Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14.
2. LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas.
1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“;
3. LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas.
2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“.
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